**电缆技术要求**

1. **执行标准**

符合MT818-2009矿用电缆的相关标准，符合其它相关国家标准及行业标准。

1. **供货范围**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量（米） |
| 1 | **100对电话线** | **HYA100\*2\*0.5** | **2000** |
| 2 | **50对电话线** | **HYA50\*2\*0.5** | **2000** |
| 3 | **20对电话线** | **HYA20\*2\*0.5** | **1000** |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

1. **其它要求**
2. 产品应由生产厂家的质检部门检验合格后方可出厂，每盘应有产品质量检验合格证，表明型号、长度、出厂日期等参数。
3. 电缆提供合格证、检验报告和矿用产品安全标志证书（如有）、生产许可证等资料。
4. 电缆每盘500米。

**安质环保部（签字）： 霍洛湾煤矿（签字）：**

**年 月 日**